**Обязательные требования к подрядчику, обеспечивающему подвес лебедок в Конгресс-зале:**

1. Предварительное согласование узлов подвеса с ДКРиС ПАО «ЦМТ» с последующим контролем соответствия фактических результатов монтажа.

2. Назначение в организации, монтирующей дополнительные лебедки, приказом лица, ответственного за техническое состояние, монтаж и эксплуатацию грузоподъемных механизмов с присутствием данного лица на объекте. (Копия приказа направляется в ТД вместе с документацией на подвесы)

3. Гарантийное письмо от заказчика/монтажной организации о полной ответственности за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов и безусловную компенсацию возможного вреда, нанесенного Обществу и третьим лицам. (Образец прилагается).

4. Проведение после монтажа испытаний лебедок и подвесов в соответствии с действующими нормами и правилами, с передачей копий актов с результатами испытаний в ПАО «ЦМТ» (в ТД).

5. Передачу в ПАО «ЦМТ» копий сертификатов, паспортов, актов испытаний всех элементов подвесного оборудования (лебедок, ферм, строп и иных элементов подвеса).

В случае невыполнения указанных требований, ТД не сможет согласовать монтаж и эксплуатацию в залах Конгресс-центра дополнительных лебедок и иного подвесного оборудования.